МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

"Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ"АД

гр.Кюстендил, (  2500 пл."17-и януари" №1

(  078/550261 факс 078/550231 e-mail  mbal_kn@abv.bg
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на  процедура по реда на чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП „Доставка и монтаж на болнична повиквателна система за нуждите на МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД“  
От .......

(наименование на участника)

с ЕИК ....
(ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

представлявано от ......................,

(имената на законния или упълномощен представител)

в качеството му/ си  на Управител

(управител, прокурист, пълномощник и пр.) 

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на горепосочената обществена поръчка

1. Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с тях и ги приемаме без възражения. Изпълнението ще бъде осъществено съгласно всички изисквания на обществената поръчка и техническата спецификация на Възложителя. Ако бъдем определени за изпълнител ще Ви представим документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата и в най-кратък срок ще сключим писмен договор.

2. Предлагаме да извършим доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на системите за период от ........ месеца (минимум 24 ), предмет на поръчката в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, поканата, приложимите стандарти, в изискуемите от възложителя количества и със следните технически характеристики:

2.1. Отделение по акушерство и гинекология
	№
	Мин. изисквания на Възложителя
	Предложение на участника
	Мерна ед-ца
	Кол-во

	1
	Контролен панел 4M
	
	бр.
	2

	2
	Рамка за повърхностен монтаж
	
	бр.
	2

	3
	Стаен панел с дисплей BUS/SCS-4М, антибактериален
	
	бр.
	15

	4
	Надвратен индикатор LED 2M
	
	бр.
	15

	5
	Захранващ блок 1.2A за DIN шина 8М 
	
	бр.
	4

	6
	Захранване 230 V/24 V - 2.5 A 6М
	
	бр.
	4

	7
	КИТ конфигуратор от 0 до 9 - Адресни x 10, инструмент и аксесоари за монтаж
	
	бр.
	15

	8
	Бутон с корда и LED 2M
	
	бр.
	41

	9
	Конзола открит монтаж 2M
	
	бр.
	41

	10
	Кабел J-Y(St)-Y 2x2x0.80/S червен, E клас
	
	100м.
	15

	11
	Монтаж и програмиране на контролер
	
	бр.
	2

	12
	Монтаж и програмиране на стаен панел
	
	бр.
	15

	13
	Монтаж на надвратен индикатор
	
	бр.
	41

	14
	Монтаж на захранващ блок Din
	
	бр.
	4

	15
	Монтаж на захранване 24V
	
	бр.
	4

	16
	Монтаж и програмиране на бутон с корда
	
	бр.
	41

	17
	Монтаж на конзола
	
	бр.
	41

	18
	Изтегляне на кабел 
	
	м.
	1500

	19
	Доставка и монтаж на кабелен канал 30/30
	
	м.
	1000


2.2.  Вътрешно отделение 
	№
	Мин. изисквания на Възложителя
	Предложение на участника
	Мерна ед-ца
	Кол-во

	1
	Контролен панел 4M
	
	бр.
	2

	2
	Рамка за повърхностен монтаж
	
	бр.
	2

	3
	Стаен панел с дисплей BUS/SCS-4М, антибактериален
	
	бр.
	11

	4
	Надвратен индикатор LED 2M
	
	бр.
	11

	5
	Захранващ блок 1.2A за DIN шина 8М 
	
	бр.
	2

	6
	Захранване 230 V/24 V - 2.5 A 6М
	
	бр.
	2

	7
	КИТ конфигуратор от 0 до 9 - Адресни x 10, инструмент и аксесоари за монтаж
	
	бр.
	15

	8
	Бутон с корда и LED 2M 
	
	бр.
	38

	9
	Конзола открит монтаж 2M
	
	бр.
	38

	10
	Кабел J-Y(St)-Y 2x2x0.80/S червен, E клас
	
	100м.
	15

	11
	Монтаж и програмиране на контролер
	
	бр.
	2

	12
	Монтаж и програмиране на стаен панел
	
	бр.
	9

	13
	Монтаж на надвратен индикатор
	
	бр.
	38

	14
	Монтаж на захранващ блок Din
	
	бр.
	2

	15
	Монтаж на захранване 24V
	
	бр.
	2

	16
	Монтаж и програмиране на бутон с корда
	
	бр.
	38

	17
	Монтаж на конзола
	
	бр.
	38

	18
	Изтегляне на кабел 
	
	м.
	1500

	19
	Доставка и монтаж на кабелен канал 30/30
	
	м.
	1000


2.3. ОПФО
	№
	Мин. изисквания на Възложителя
	Предложение на участника
	Мерна ед-ца
	Кол-во

	1
	Контролен панел 4M
	
	бр.
	2

	2
	Рамка за повърхностен монтаж
	
	бр.
	2

	3
	Стаен панел с дисплей BUS/SCS-4М, антибактериален
	
	бр.
	11

	4
	Надвратен индикатор LED 2M
	
	бр.
	11

	5
	Захранващ блок 1.2A за DIN шина 8М 
	
	бр.
	2

	6
	Захранване 230 V/24 V - 2.5 A 6М
	
	бр.
	2

	7
	КИТ конфигуратор от 0 до 9 - Адресни x 10, инструмент и аксесоари за монтаж
	
	бр.
	15

	8
	Бутон с корда и LED 2M 
	
	бр.
	44

	9
	Конзола открит монтаж 2M
	
	бр.
	44

	10
	Кабел J-Y(St)-Y 2x2x0.80/S червен, E клас
	
	100м.
	15

	11
	Монтаж и програмиране на контролер
	
	бр.
	2

	12
	Монтаж и програмиране на стаен панел
	
	бр.
	9

	13
	Монтаж на надвратен индикатор
	
	бр.
	44

	14
	Монтаж на захранващ блок Din
	
	бр.
	2

	15
	Монтаж на захранване 24V
	
	бр.
	2

	16
	Монтаж и програмиране на бутон с корда
	
	бр.
	44

	17
	Монтаж на конзола
	
	бр.
	44

	18
	Изтегляне на кабел 
	
	м.
	1500

	19
	Доставка и монтаж на кабелен канал 30/30
	
	м.
	1000
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